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1.有一個理想的變壓器，其原線圈和副線圈的匝數比為2：1，且原線圈上的
  電流為0.2安培，則副線圈上的電流為          安培。
2.規格是『100V、100W』及『100V、500W』的二電熱絲，使其串聯使用，
電功率之比為          。
3.有A、B兩個同材質的園柱型電阻，半徑比2：3，柱長比2：1，若將此兩條
  導線串聯後接在同一直流電源上，則此兩園柱型電阻
  （1）電阻比為        。  （2）電功率比為         。
4.一條10Ω的導線，均勻拉長為原來的2倍後，連接到10V的電源，
則導線的電功率變為        瓦特。
5.長100公尺粗細均勻的銅線，總電阻為1.2Ω，若電流不變，60公尺長的兩點
  間的電壓為3.6V，則100公尺的銅線電壓為          V。
[image: ]6.一電池上標記為『500mAh，2V』，若連接線路電阻不計，當串聯一個10Ω燈泡，
  燈泡可發光         小時。
[bookmark: _GoBack]7. 如圖所示，圖中伏特計的讀數為       V，每分鐘由電池流
出來的電量為         C。
[image: ]8.如圖(1)，伏特計讀數為12V，安培計讀數為0.6A。
  如圖(2)，安培計讀數為0.8A，則該電阻線的電阻為
          Ω。
[image: ]9.如右圖，電阻都是6Ω，電源電壓為3V，則
  (1) 安培計讀數為        A。(2)伏特計讀數為       V。
10.如右下圖，若R3電阻變小，其它條件不變，則通過
  R1的電流       ，R2的電流       ，R3的電流       ，
[image: ]  (填：變大、變小或不變)
[image: ]11.如右圖，在已接地的電路上，
  有甲、乙、丙可為通路或斷路的 接點。
若人站在地上，而手碰觸到金屬外殼形成
通路，則當此三接點為何種狀況時，會有觸
 電危險。甲：       乙：      丙：         (填：通路或斷路)
12.若100W的白熾燈泡和20W的日光燈泡有同樣的亮度，如數據表，
  (1)一盞100W白熾燈泡每天用10小時，使用80天，消耗        焦耳電能。
  (2)若改用日光燈泡，可節省        度的電能。
  (3)承(2)，若每度電費為3元，可節省        元的電費。(燈泡價格也要考慮)
	
	100W白熾燈泡
	20W日光燈泡

	單價(元/盞)
	20
	250

	壽命(小時/個)
	1000
	8000

	8000小時內需換用的盞數
	8
	1
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