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1. 一彈簧所受外力和彈簧全長的關係如表︰
	外力(gw)
	24
	40
	64
	96
	104

	全長(cm)
	18
	20
	23
	27
	28


  將一物體掛於此彈簧下端，物體靜止不動時，彈簧全長為25cm，如圖(一)所示。
  現施一外力F作用於彈簧下端的同一物體，使得彈簧和鉛直線夾37度，如圖
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  (二)所示。則(1)物體的重量為       gw。(2)如圖(二)，彈簧的全長為    cm。
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2.如右圖所示，某彈簧，其上端聯接一物體乙(重量m)，下端聯接一物
  體甲(重量2m)，置於地面，平衡時，乙會將彈簧鉛直下壓，使彈簧
  縮短x距離，今若再將乙鉛直下壓一段距離y後鬆開，欲使甲能離開 

  地面，則y至少為    x。
3.某人想知道一磅秤的重量，此磅秤是由秤盤、彈簧、秤座所組成，因為沒有其
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  它磅秤可用，他做了以下的操作(如圖)，
  此磅秤的最大刻度是1000gw(轉一圈的刻度)。
  當它正立時指針指向刻度0，當它側放時指針
  逆時針轉指向刻度900gw，當它倒放時指針順時針轉指向刻度900gw。求此
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  磅秤的重量為      gw。
4.圖(一)為甲、乙兩條彈簧的彈力與形變的關係圖，
  (甲、乙兩條彈簧的重量不計)設在彈性限度內，連接
  A、B兩物體如圖(二)，A的重量為30gw，B的重量為
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  20gw，甲伸長a公分，乙伸長b公分；則a=    ，b=    。
5.如圖所示，三條完全相同的彈簧，施以10kgw的拉力，
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  若其總伸長量為6公分，則彈簧的彈性係數為     kgw/cm。
6.三個相同重量的小球掛於天花板上，靜止不動，若同時受力，
  甲︰2kgw，向右、乙︰3kgw，向左、丙︰1kgw，向右，則此時
  三球會(1) 同時偏右 (2) 同時偏左 (3) 不偏(保持在鉛直方向上)
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7.重量為m的小球，以細線懸掛於天花板上，另外連接輕彈簧
  以手向右施力，如圖達平衡。則Θ角為30度、60度時，彈簧
  伸長量的比為       。
8.兩條彈簧甲、乙等長，設甲的彈性係數為10kgw/cm，若將兩者並聯懸吊，
  並在下端施一200kgw的拉力，此時彈簧伸長8cm，則乙的彈性係數為
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         kgw/cm。
9.每一刻度代表10gw，
  圖甲合力為       gw。
  圖乙合力為       gw。
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